|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrollplan for motfylling i kvikkleireområde** | | | | |
| Kontrolltiltak: Krav og bestemmelser, toleranser mm. | | Kontrollfrekvens Daglig, ukentlig osv. | Ansvarlig B = Byggherre E = Entreprenør K = konsulent | Dokumentasjon Ukesrapport, loggbok, filer med måledata etc. |
| 1 | Inspeksjon, befaring, observasjoner, kryssjekk med tekst over. |  |  |  |
| 2 | Målinger: Geometriske målinger (innmåling) Poretrykksmålinger Setningsmålinger Rystelsesmålinger …. |  |  |  |
| 3 | Arbeidsrekkefølge:  1. Etablere anleggsvei fra toppen til foten av skråningen 2. Erosjonssikring med kvalitetsmasser langs vassdraget 3. Utlegging av drenslag i motfyllingsområdet og evt. støttefylling/ sjetè som avgrensning mot bløte fyllmasser 4. Opplasting og transport av masser fra toppen av skråningen til motfylling i foten av skråningen 5. Dreneringstiltak (terrenggrøfter, skråningsdren etc.) 6. Tilsåing og miljøtiltak |  |  |  |
| 4 | Restriksjoner:  Bestemmelser for mellomlagring av masser  Maksimal oppfyllingshøyde  Skråningshelninger  …. |  |  |  |
| 5 | Dokumentasjon av masser (krav som ikke dekkes av kontraktens generelle bestemmelser):  Mengder tilført og bortkjørt  Korngradering av tilkjørte masser  Utlegging  …. |  |  |  |