|  |
| --- |
| **Kontrollplan for motfylling i kvikkleireområde** |
| Kontrolltiltak:Krav og bestemmelser, toleranser mm. | KontrollfrekvensDaglig, ukentlig osv. | AnsvarligB = ByggherreE = EntreprenørK = konsulent | DokumentasjonUkesrapport, loggbok, filer med måledata etc. |
| 1 | Inspeksjon, befaring, observasjoner, kryssjekk med tekst over. |  |  |  |
| 2 | Målinger:Geometriske målinger (innmåling)PoretrykksmålingerSetningsmålingerRystelsesmålinger…. |  |  |  |
| 3 | Arbeidsrekkefølge:1. Etablere anleggsvei fra toppen til foten av skråningen2. Erosjonssikring med kvalitetsmasser langs vassdraget3. Utlegging av drenslag i motfyllingsområdet og evt. støttefylling/ sjetè som avgrensning mot bløte fyllmasser4. Opplasting og transport av masser fra toppen av skråningen til motfylling i foten av skråningen5. Dreneringstiltak (terrenggrøfter, skråningsdren etc.)6. Tilsåing og miljøtiltak |  |  |  |
| 4 | Restriksjoner:Bestemmelser for mellomlagring av masserMaksimal oppfyllingshøydeSkråningshelninger…. |  |  |  |
| 5 | Dokumentasjon av masser (krav som ikke dekkes av kontraktens generelle bestemmelser):Mengder tilført og bortkjørtKorngradering av tilkjørte masserUtlegging…. |  |  |  |