|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrollplan for deponering og mellomlagring av masser** | | | | |
| **Kontroll / observasjon / måling** | | **Formål** | **Omfang/beskrivelse** | **Ansvarlig utførelse / vurdering** | |
| 1 | Anleggsveier | Unngå utløsning av skred | Endelig plassering av anleggsveier på deponiområdet må avklares med geotekniker. | Entreprenør | |
| 2 | Drenering | Ivareta lokalstabilitet, og hindre utglidning av deponimasser | Drenering i henhold til drensplan etableres før deponering av masser. | Entreprenør | |
| 3 | Voller og sjeteer | Ivareta lokalstabilitet, og hindre utglidning av deponimasser | Sprengsteinssjeteer etableres før deponering av bløte eller frosne masser.  Fjerning av torv under fyllingsfoten må tilpasses terreng og mektighet på torvlaget  Dokumentasjon av kvalitet og gradering av sprengstein til sjeteer | Entreprenør  RIG  Entreprenør | |
| 4 | Geometri graveskråninger og fyllinger | Hindre lokale utglidninger | Korrekt helning på graveskråninger og fyllinger | Entreprenør | |
| 5 | Mellomlagring av masser | Unngå utløsning av skred | Lagring av masser skal ikke forverre stabiliteteten, og skal ikke skje på topp skråning. Lagring av større mengder skal avklares med geotekniker. | Entreprenør  Bistand fra RIG etter behov | |
| 6 | Utgraving | Unngå utløsning av skred | Det må ikke graves i siden eller bunnen av skråninger slik at stabiliteten forverres. Om dette er nødvendig må det utføres seksjonsvis etter avtale med geotekniker. | Entreprenør  Bistand fra RIG etter behov | |
| 7 | Deponering av masser | Ivareta lokalstabilitet, og hindre utglidning av deponimasser | Myr, torv, bløt leire eller vannmettet silt/finsand fylles opp innenfor stabile sjeteer (voller, fangdammer).  Frosne leir- og siltmasser må plasseres innenfor stabile sjetéer.  Kontroll av helning på fyllingsfront.  Kontroll av oppfyllingsnivå for å sikre at drenerende lag legges inn der det er nødvendig.  Kontroll av toppmassene fra 0-1 meter under ferdig nivå på deponiet. Disse massene skal være velgraderte og bestå av sand eller grovere kornstørrelse. | Entreprenør  Bistand fra RIG etter behov | |